기계작업별 Checklist	쓰레기 수거 차량	CL-안전-203

	기계설비 설명	쓰레기 수거 차량이란 쓰레기 수거에 특화된 환경청소 차량으로서, 적재함 후방의 투입구를 통하여 쓰레기를 투입하고 회전판 및 압축장치에 의해 압축함으로써 많은 양의 쓰레기를 운반할 수 있다.
	유해위험요인	- 적재함 후방 투입구에 신체 일부가 협착될 위험이 있다. - 작업 중 작업자가 차량에 충돌할 위험이 있다. - 차량 후면에 매달려 이동할 때, 차량에서 추락할 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	차량의 이동 중 작업자가 안전대를 걸 수 있는 안전고리가 차량 후방에 설치되어 있는가?
2	차량 후방에는 작업자가 안정감있게 올라설 수 있는 공간이 충분한가?
3	전조등, 후미등, 방향지시기, 후진경보장치는 정상적으로 작동하는가?
4	작업반경내에는 당해 작업자외 사람이 접근하지 않도록 접근을 엄격히 금지하는가?
5	후진 시 진행 방향에 작업자와 장애물이 없는 것을 반드시 확인한 후 운행하는가?
6	운전자의 시야확보가 어려운 장소에서 후진 시 반드시 신호수를 지정하는가?
7	차량 출발 시 작업자가 안전하게 탑승하였는지 반드시 확인하는가?
8	쓰레기가 25kg 이상의 중량물일 경우 반드시 2인 이상이 협력하여 작업하는가?
9	작업자는 안전고리가 부착된 안전대와 형광조끼를 반드시 착용하는가?
10	작업 시 안전한 작업을 위하여 작업 반경 내에는 적정수준의 조도를 유지하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해