기술 2학기 탐구과제(p.217)

성지중학교 2학년 3반 민경윤

1.아래의 그림은 지레의 원리를 응용한 생활 도구이다.

이 밖에 지레를 응용한 생활도구에는 어떤 것들이 있는지 찾아보자.

㉠ 1종 지레 : 받침점이 힘점과 작용점 사이에 있는 지레.

1종 지레를 사용하여 물체를 위로 들어 올리려면 힘은 아래쪽을 향해야 합니다.

예 : 시소, 양팔 저울, 윗접시 저울, 펌프, 펜치, 가위, 장도리로 못을 뽑는 것, 삽질

투석기, 인체의 상완상두근등

㉡ 2종 지레 : 작용점이 받침점과 힘점 사이에 있는 지레.

2종 지레에서는 힘을 주는 방향과 물체가 움직이는 방향이 모두 같습니다.

예 : 절단기, 병따개, 손톱깍이, 호두까기, 외발 손수레 구멍 뚫는 펀치, 큰 스테플러 등

㉢ 3종 지레 : 힘점이 받침점과 작용점 사이에 있는 지레

작용점이 힘점보다 멀기 때문에 물체를 들어올리려면 더 큰 힘을 주어야 합니다.

예 : 전정 가위, 젓가락, 핀셋, 집게, 우리 몸의 팔, 스테이플러, 낚싯대를 이용한 낚시질 등

2.아래 그림은 구멍뚫기 기계의 발달 과정을 나타낸 것이다.

각 과정에서 나타난 발달의 특징이 무엇인지 써보자.

석기시대에 살았던 사람들은 현무암이나 안산암 같이 단단한 돌을 쪼개서 자루를 대고 덩굴로 칭칭 감아 사용했다. 그 정감어린 돌도끼는 청동으로, 철로 몸을 바꾸고 현재는 합금철로 변신을 했지만 용도에는 변함이 없다. 엄밀히 말한다면 돌도끼는 공구라기보다 도구라고 해야 옳을 것이다. 도끼는 도구에서 공구로 바뀌고 다시 기계로 발전한다. 송곳의 경우도 마찬가지다. 인류 조상들은 어딘가에 구멍을 내기 위해 처음에는 날카로운 돌을 이용했을 것이다. 쇠붙이에 손잡이를 달면서 송곳은 도구에서 공구로 발전할 기회를 엿본다. 보다 편리하고 빠르게 구멍을 뚫기 위해 사람들은 송곳을 회전시켰다. 고정된 축과 줄이나 핸들을 이용하는 활송곳, 돌대송곳과 같은 형태가 등장하고 급기야 핸드드릴로 발전한다. 도구에서 확실한 공구가 되는 순간이다. 그 후 전동드릴이라는 전동공구가 탄생한다. 그리고 드릴링 머신으로까지 발전하게 된다.

운동 전달용 장치	장점	단점
기어 전동 장치	1). 축간 거리가 짧고 확실한 회전을 전달시킬 때 2). 하나의 축에서 다른 축에 일정한 속도비로 동력을 전달하는 경우에 사용한다. 3). 미끄럼 없이 확실한 전동을 할수 있다. 4). 비교적 큰 감속이 된다. 5). 비교적 큰 동력을 전달할 수 있다. 6). 내구성이 가장크다.	1). 거리가 짧은 곳밖에 쓰일 수 있다
체인 전동 장치	1). 치차(기어)와 똑같이 전동이 정확하다. 2). 중심거리(축간거리)를 크게 잡을수 있다. 3). 많은 톱니가 동시에 작용하므로 치차(기어)보다 작은 톱니의 Sprocket로 큰 동력을 전달할 수 있다. 4). 체인의 길이는 링크의 증감에 의해서 자유로 신축이 된다. 5). 동력 전달이 원활하고 조용하다. 6). 속도비를 크게 잡는다.	1). 비교적 값이 비싸다. 2). 속도를 벨트나 치차(기어)만큼 크게 할 수 없다. 3). 부품 및 중량이 증가한다.
마찰차 전동 장치	1). 소음이 적고 빠르게 전달할 수 있다.	1). 미끄럼이있어 큰힘, 회전운동을 전달하기는 부적합 2). 고속 회전에서는 미끄럼이 크므로 회전비를 정확히 유지할 수 없음.

3.다음과 같은 운동 전달용 장치의 장점과 단점을 조사하여 비교해 보자