기계작업별 Checklist	망치	CL-안전-222

	기계설비 설명	망치란 타격용 도구를 말하며, 직종·용도에 따라 여러 종류가 있다. 작은 것은 마치, 큰 것은 메라고 하며, 최근에는 해머라는 말도 많이 쓰인다.
	유해위험요인	- 망치를 사용할 때 못이나 비산물이 날아와서 상해를 입거나, 눈에 들어갈 위험이 있다. - 망치를 사용하다 부주의로 손을 타격할 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업자가 편하게 작업할 수 있는 손잡이를 사용하는가?
2	작업 용도에 적합한 망치를 사용하는가?
3	손잡이가 헐겁거나 파손된 망치를 사용하지는 않는가?
4	손잡이는 망치머리에 견고히 고정되어 있는가?
5	망치를 임의로 개조하거나 제작하여 사용하지는 않는가?
6	작업 시 타격 가공하려는 곳을 반드시 주시하는가?
7	높은 곳에서 망치를 사용할 경우 주위 사람의 존재여부를 확인 후 작업하는가?
8	망치 사용 중에 흡연, 잡담, 휴대폰 통화 등 불필요한 행동을 금지하고 있는가?
9	망치를 사용 후에 반드시 지정된 장소에 안전하게 보관하는가?
10	망치로 못을 박을 때 반드시 장갑을 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해